BİLGİLENDİRME : 45/2019

Sitemiz oturumu başlangıç kurulumunda WC’lerde ( tuvaletlerde ) kullanılan suların ( rezervuar ve tarat musluğu ) mevcut kuyulardan karşılanması tasarlanmış ve bu husus bir müddet uygulanabilmiştir. Ancak;

1. Kuyulardaki su seviyesinin düşmesi, yaz aylarında kuyuların kuruması vb. sebeplerle 2016 Haziran ayından itibaren WC’lere ( tuvaletlere ) verilen su konutların kendi su saatlerinden baypas edilerek ( yükü üzerine alan yeni bağlantı ) şehir şebekesinden karşılanmaya başlanmıştır.

2. Kuyu sularının ileri tarihlerde tekrar kullanılabileceği düşünülerek kuyu suyu hatları iptal edilmemiş, sistemin korunması için her dairenin ana hattına ayrı ilave vana konularak sistem aktif halde tutulmaya çalışılmıştır.

3. ŞAFTLAR İÇERİSİNDE BULUNAN VANALARA SİTE SAKİNLERİNCE HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN KESİNLİKLE MÜDAHALE EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR.

4. İhtiyaç duyulduğunda SİTE YÖNETİMİNE BİLDİRİLEREK SİTEMİZ SORUMLU TEKNİK PERSONELİNCE açılıp kapatılması ve gerekli diğer müdahalelerin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

 Sitemiz faydaları için katkı, anlayış ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Saygınkent Site Yönetimi

0224 413 04 04 - 0533 593 29 37